BETRIEBSANWEISUNG
Gem. § 14 GefStoffV	Praxisstempel:	
Datum:	05.02.2018	ZAP Mustermann	
Verantwortlich:	Praxisinhaber							Musterstraße 1	
			Unterschrift	01234 Musterstadt	
Gefahrstoffbezeichnung	
	Feuchtarbeit / Hautgefährdende Tätigkeiten		
Gefahren für Mensch und Umwelt	
	Gefahren für den Menschen	
	
	Der länger dauernde oder ständig wiederholte Kontakt mit Wasser, insbesondere bei gleichzeitiger Einwirkung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln, Alkalien und Säuren führt zur Schädigung der epidermalen Barriere (Horn-schicht) und der darunter gelegenen Hautschichten.
Durch die Beeinträchtigung der Barrierefunktion kommt es zur stärkeren Einwirkung von äußeren Stoffen und zum Verlust körpereigener Stoffe wie Wasser und /oder Elektrolyte.
Es kann ein Abnutzungsekzem (Rötung, Einrisse, Juckreiz) entstehen, das bei weiterer ungeschützter (Hautschutz, -reinigung und –pflege) Einwirkung in ein chronisches Ekzem übergehen kann.
Darüber hinaus können Allergene leichter in die Haut eindringen und zu Sensibilisierungen führen.		
	Gefahren für die Umwelt	
	
	     		
Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln	
	Technische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln		
	Arbeitsstätte:	Die bereitgestellten Schutzhandschuhe sind tätigkeitsbezogen zu tragen.		
	Ab-/Umfüllen:	     		
	Transport:	     		
	Lagerung:	     		
	Organisatorische Schutzmaßnahmen		
	Arbeitsmedizinische Vorsorge:		
	Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung G 24 ist bei Feuchtarbeit ab 4 h/ Tag als Tätig-keitsvoraussetzung zu veranlassen und bei 2 bis < 4 h/ Tag dem Beschäftigten anzubieten.		
	Informationen zu Lagermengen und Lagerort beachten:		
	     		
	Beschränkungen für Beschäftigte:		
	Soweit möglich ist Nass- und Trockenarbeit im Wechsel durchzuführen.		
	Aufbewahrung persönlicher Schutzausrüstung:		
	     		
	Zusatzinformationen beachten:		
	Bei Nassreinigungen sind die Stulpen umzuschlagen, um zu verhindern, dass Wasser an den Armen herab- und dann in die Handschuhe läuft.		

	Persönliche Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln	

	Handschutz:	Möglichst schonende Reinigung der Haut und Hände sorgfältig abtrocknen. Die Tragedauer von flüssigkeitsdichten Schutzhandschuhen ist auf das notwendige Maß zu be-grenzen. Die maximale kontinuierliche Tragedauer sollte 4 Stunden nicht überschreiten. Nach der Arbeit sind die Hände mit Hautpflegemittel einzucremen. 		
	Augenschutz:	Augenschutz beim Verdünnen von Desinfektions- oder Reinigungsmittelkonzentrat.		
	Körperschutz:	Arm- und Handschmuck (Ringe, Uhren) sollen bei der Arbeit nicht getragen werden, da unter dem Schmuck Hautreizungen und Infektionen/ Keimverschleppungen begünstigt werden. Vor der Arbeit und mindestens aller drei Stunden sind die Hände und Unterarme mit Haut-schutzmittel einzucremen. --> Hautschutzplan beachten!		
	Fußschutz:	     

		
	Hygienische Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln	
	
	Bei der Arbeit nicht essen, trinken oder rauchen.		
Verhalten im Gefahrfall	
	Maßnahmen zur Brandbekämpfung		
	     		
	Maßnahmen nach unbeabsichtigter Freisetzung		
	Bei ersten Anzeichen von Hautausschlägen ( Rötung, Schuppung, Juckreiz, Einrisse ) ist der Betriebsarzt (Dr. ........................) oder ein Hautarzt aufzusuchen.		
	Wichtige Rufnummern:		
	Feuerwehr:	112	D-Arzt:	Siehe "Aushangpflichtige Informationen"		
	Rettungsstelle:	112	Ersthelfer:	Zahnarzt		
Erste Hilfe	
	Nach Hautkontakt:	Bei Benetzung der Haut mit dem unverdünnten Chemikalien die Haut sofort mit viel Wasser abspülen.		
	Nach Augenkontakt:	Sofort gründlich mit Wasser spülen und evtl. Augenarzt aufsuchen. 		
	Nach Verschlucken:	Sofort Arzt aufsuchen.		
	Nach Einatmen:	     		
	Nach Kleidungskontakt:	     		
	Hinweise für Arzt:	     		
	Hinweise für Ersthelfer:	     		
Sachgerechte Entsorgung	
	Produkte möglichst vollständig aufbrauchen, verdünnte Reinigungsflüssigkeit kann in der Regel in den Aus-guss gegossen werden. Umweltschädliche Produkte separat entsorgen lassen.		
	Abfallschlüssel nach AVV:	     		
	Abfallbezeichnung: