Praxis	

	

Beladungsmuster für den Autoklav

Ziel: Reproduzierbarer erfolgreicher Durchlauf des Desinfektions- bzw. verpackten Sterilisationsprozesses.
Beladung: Alle Medizinprodukte, Ausrüstungen und Materialien, die zeitgleich in einen Autoklaven eingebracht werden.

Was ist bei der Beladung beispielhaft zu beachten?
•	Bringen Sie nur Medizinprodukte in den Autoklav ein, die vom Hersteller für die maschinelle Aufbereitung in einem Autoklav vorgesehen sind und beachten Sie dessen Aufbereitungsangaben.
•	Angaben des Herstellers vom Dampfkleinsterilisator zur Beladung (Gebrauchsanweisung).
•	Einsatz von normkonformen und validierbaren Beladungssystemen (z.B. Trays); ggf. Sterilbarrieresysteme (z.B. Klarsichtsterilverpackung, Vlies, Sterilgut-Container).
•	Autoklav nicht überladen (Gebrauchsanweisung)  Beeinträchtigung des Sättigungsdampfes und Trocknungsergebnisses.
•	Folienseite der Klarsichtsterilverpackung beachten (z.B. oben bei Melag; unten bei W&H)  Abfluss des Kondensats ermöglichen.
•	Medizinprodukte bzw. Sterilbarrieresysteme dürfen die Kammerwand und die Tür des Autoklaven nicht berühren.

Hieraus ergibt sich die folgende praxisindividualisierte und betreiberspezifische Be-ladung für den eingesetzten Autoklaven (Referenzbeladung für die Prozessvalidier-ung):

Name des Autoklaven-Herstellers:		
Gerätebezeichnung:		
Programm-Name:	z.B. Universal	
Nr. des Beladungsmusters:	z.B. 1	
Name des Beladungsmusters:	z.B. Standard	

Beladungsmuster (z.B. anhand der einzelnen Trays/Tabletts, der Trayhalterung, der 
Folienhalterung bzw. der Sterilgut-Container):

Hier werden Fotos der Beladungsmuster eingefügt!

	Mitarbeiter/in		Mitarbeiter/in		Praxisinhaber/in			
Erstellt von:	     	Aktualisiert von:	     	Freigegeben von:	     	Versions-Nr.:	     	
Datum:	     	Datum:	     	Datum: