Ziel:
Ausschluss negativer Einflüsse auf die Aufbereitung von Medizinprodukten.

Geltungsbereich:
Aufbereitungsbereich/-raum

Arbeitsablauf:

•	Aufbereitungsbereich/-raum auch ein Durchgang in weitere Praxisräume 
•	Praxisinterne Regelungen treffen (Dokumentation)

•	Kein Durchgang während der Instrumentenaufbereitung

•	Durchgangstür bleibt während der Aufbereitung von Instrumenten geschlossen.

•	Weitere die Instrumentenaufbereitung negativ beeinflussende Tätigkeiten dürfen im Aufbereitungsbereich/-raum nicht stattfinden

•	Hat der Aufbereitungsbereich/-raum eine Sichtverbindung nach außen (Fenster)
•	Praxisinterne Regelungen treffen (Dokumentation)

•	Fenster bleibt während der Aufbereitung von Instrumenten geschlossen 
•	alternativ ein Insektenschutzgitter anbringen

Mitgeltende Dokumente:
- Bundesgesundheitsblatt 2012 55: 1244-1310
- Herstellerangaben zur Aufbereitung von MP
- RKI-Empfehlung „Infektionsprävention in der Zahnheilkunde - Anforderungen an die 
   Hygiene“
- DAHZ-Hygieneleitfaden (Aktuelle Version)
- Individualisierter Hygieneplan der BZÄK / DAHZ in der aktuellen Version
- Risikobewertung der MP